Решение Томской городской Думы от 20 апреля 2004 г. N 626 
"О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг" 
(с изменениями от 26 июня 2007 г.)

В целях упорядочения расчетов за потребляемые населением города Томска жилищно-коммунальные услуги, предоставления льгот и расчета субсидий, в соответствии с Уставом города Томска

Томская городская Дума решила:

1. Утвердить нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг для населения города Томска согласно приложению .
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования .
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по социально-экономическому развитию города Томской городской Думы (А.Г.Федоров).

Председатель	Мэр города Томска	
Томской городской Думы
_____________ Н.А. Николайчук	____________ А.С. Макаров	

Приложение
к решению Томской городской Думы
от 20 апреля 2004 г. N 626

Нормативы
потребления жилищно-коммунальных услуг для населения города Томска 
(с изменениями от 26 июня 2007 г.)

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Уровень потребления       │           Норматив потребления            │
│     и вид ЖКУ            │             на  1 человека                │
│                          │                                           │
├──────────────────────────┼─────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│                          │         │         │Холодная    │Горячая   │
│                          │         │         │вода        │вода от   │
│                          │Холодная │Водоотве-│для нужд    │источника │
│I. Водоснабжение          │вода,    │дение,   │горячего    │    ГВС   │
│                          │л/сут.   │л/сут.   │водоснабже- │ открытый │
│                          │на 1 чел.│на 1 чел.│ния при зак-│водоразбор│
│                          │         │         │рытом водо- │л/сут.    │
│                          │         │         │разборе,    │на 1 чел. │
│                          │         │         │л/сут.      │          │
│                          │         │         │на 1 чел.   │          │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│                          │         │         │            │          │
│1.1. Жилые дома           │         │         │            │          │
│     квартирного типа:    │         │         │            │          │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод без      │         │         │            │          │
│      канализации         │    85   │     -   │     -      │          │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод с        │         │         │            │          │
│      канализацией, без   │         │         │            │          │
│      ванн                │   105   │    105  │     -      │          │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод с        │         │         │            │          │
│      канализацией горячим│         │         │            │          │
│      водоснабжением без  │         │         │            │          │
│      ванн#               │   105   │    155  │     50     │    50    │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод с        │         │         │            │          │
│      канализацией и      │         │         │            │          │
│      ваннами с           │         │         │            │          │
│      водонагревателями,  │         │         │            │          │
│      работающими на      │         │         │            │          │
│      твердом топливе     │   250   │    250  │     -      │          │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод с мойкой │         │         │            │          │
│      и душем,            │         │         │            │          │
│      канализацией        │   170   │    270  │    100     │   100    │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод с        │         │         │            │          │
│      канализацией,       │         │         │            │          │
│      мойкой, душем и     │         │         │            │          │
│      ванной 1500-1700 мм │   230   │    350  │    120     │   120    │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - водопровод с        │         │         │            │          │
│      сидячими ваннами,   │         │         │            │          │
│      оборудованными      │         │         │            │          │
│      душами              │   190   │    300  │    110     │   110    │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - высотой свыше 12    │         │         │            │          │
│      этажей с            │         │         │            │          │
│      центральным горячим │         │         │            │          │
│      водоснабжением,     │         │         │            │          │
│      канализацией        │   245   │    360  │    115     │   115    │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - при пользовании     │         │         │            │          │
│      уличными            │         │         │            │          │
│      водоразборными      │         │         │            │          │
│      колонками           │   35    │     -   │            │          │
│                          │         │         │            │          │
│1.2.Общежития             │         │         │            │          │
│                          │         │         │            │          │
│    - с душевыми общими   │   50    │    100  │    50      │   50     │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - с общими кухнями и  │         │         │            │          │
│      блоками душевых на  │         │         │            │          │
│      этаже при жилых     │         │         │            │          │
│      комнатах в каждой   │         │         │            │          │
│      секции зданий       │   70    │    150  │    80      │   80     │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│    - с душами при всех   │         │         │            │          │
│      жилых комнатах      │   80    │    140  │    60      │   60     │
└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴──────────┘

Примечание: норматив на водоотведение и получен путем суммирования нормативов на горячее и холодное водоснабжение.

Председатель	Мэр города Томска	
Томской городской Думы
_____________ Н.А.Николайчук	____________ А.С.Макаров